; 連続印刷を行うためのテンプレート
; Windowsで設定したシステムプリンタで連続印刷する
; 尺度は尺度自動調整(フィット)を指定
OPEN
"%%SRC%%\%%FILE%%"
;印刷コマンド起動
PLOT
;印刷設定の詳細 はい(Y)/<いいえ(N)>: 
Y
;レイアウト名を入力 or [?] <Model>: 
Model
;出力デバイス名を入力 (使用可能な印刷デバイスを必ず記述して下さい。)
Default Windows System Printer.pc3
;用紙サイズを入力 (未入力はシステムプリンタの既定値) 

;用紙単位 インチ(I)/<ミリ(M)>: 
M
;図面の方向を指定 <縦(P)>/横(L): 
L
;上下を反転して印刷 はい(Y)/<いいえ(N)>: 
N
;印刷範囲を指定 表示(D)/図形範囲(E)/<図面範囲(L)>/ビュー(V)/窓(W): 
E
;印刷尺度を入力 (印刷 Millimeters = 作図単位) または フィット(F)|Fit <1:1>: 
F
;印刷オフセットを入力 (x,y) または[中心(C)]: 
0,0
;印刷スタイルを使用 はい(Y)/<いいえ(N)>: 
Y
;印刷スタイルテーブル名 (無しのときは . ) or [?] :  (例 MonoChrome.ctb)
MonoChrome.ctb
;線の太さを印刷 <はい(Y)>/いいえ(N): 
Y
;シェード印刷を入力 : [表示 (A)/旧ワイヤフレーム (W)/旧隠線 (H)/レンダリング (R)/表示スタイル (V)/変更無し (U)] <表示 (A)>: 
A
;印刷データをファイル出力します はい(Y)/<いいえ(N)>: 
N
;変更を モデルタブ へ保存 はい(Y)/<いいえ(N)>: 
Y
;印刷を続行 <はい(Y)>/いいえ(N): 
Y
;図面の放棄終了コマンド実行
CLOSE
N
